***Selbsthaltung***

**Aufgabe:**

Erstellen Sie eine LED-Steuerung. Die LED soll über einem Ein- und einen Aus-Taster ein- bzw. ausgeschaltet werden.

**Hinweise:**

Vorwiderstand der LED nicht vergessen! ULED = 2,4 V, ILED = 10mA, UArduino = 5V