***Entfernungsstatistik***

**Aufgabe:**

Es sollen mittels des HC-SR04 Ultraschallsensors Entfernungswerte aufgenommen werden. Diese sollen im EEPROM gespeichert werden und nach Anfrage über den seriellen Monitor ausgegeben werden. Zusätzlich sollen auch das Minimum, Maximum und der Mittelwert ausgegeben werden.

**Beispiel für HC-SR04 Auswertung:**

